**DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM**

**DOBAVA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH VOZIL**

**Sklop 1: Terensko vozilo 4X4**

**Sklop 2: Zaprto tovorno vozilo do 3,5 t**

**Sklop 3: Osebno vozilo- SUV**

**Sklop 4:** **Osebno vozilo - limuzina**

Interna številka javnega naročila: **JN 40 01-689/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZVEZEK 1** | **Splošni del** |
| **ZVEZEK 2** | **Tehnične specifikacije** |

Nova Gorica, oktober 2020

**SKLOP 1 - osebno vozilo SUV 4X4 (2 kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila** |
| * Oblika: SUV * Število vrat: 5 * Število sedežev: 5 * Motor, ki izpolnjuje min. normo EURO 6 * Prostornina motorja od 1300 - 1500 ccm ³ * Bencinski hybridni motor * Pogon 4x4 * Moč motorja od 90 do 110 kW * Medosna razdalja: od 2450 do 2530 mm * Dolžina vozila od 4100 do 4200 mm * Širina: 1700 do 1800 mm * ABS sistem * ESP sistem * EBD sistem * DSBS sistem * Klimatska avtomatska naprava * Varnostne blazine za voznika in sopotnika + varnostna zavesa * El. pomik stekel spredaj in zadaj * Radio z upravljanjem ob volanu, min. 4 zvočniki, zaslon na dotik, prostoročno telefoniranje * Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji * Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem * Meglenke spredaj * Volanski obroč nastavljiv po višini in globini * Aktivni tempomat * El. zunanja ogledala * Pomoč za speljevanje v klanec * Nadzor tlaka v pnevmatikah * Sistem za nadzorovan spust po klancu (HDC) * Sistem prepoznavanja prometnih znakov * Preproge iz gume   **Dodatne zahteve**:   * Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila. * Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku. |

**SKLOP 2 – zaprto tovorno vozilo do 3.5 t (1kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila** |
| * Diesel motor, ki izpolnjuje min. normo EURO 6 * Prostornina motorja od 2200 ccm - 2300 ccm ³ * Moč motorja od 100 kW do 110 kW * Medosna razdalja: od 3300 mm do 3500 mm * Dolžina vozila: od 5100 mm do 5500 mm * Višina vozila: od 2400 mm do 2600 mm * Dolžina tovornega prostora: od 2900 mm do 3300 mm * Višina tovornega prostora: od 1800 mm do 2100 mm * Širina tovornega prostora: od 1800 mm do 1900 mm * ABS sistem * ESP sistem + ASR * Klimatska naprava * Varnostne blazine najmanj za voznika * El. pomik stekel * Avtoradio z MP3 predvajalnikom * Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem * Volanski obroč nastavljiv po višini in globini * Najmanj klasičen tempomat * El. zunanja ogledala * Pomoč za speljevanje v klanec * Pnevmatike R16 (A klasa ) * Ojačana zadnja prema * Zadnja vrata brez stekel * Oblazinjena predelna stena med kabino in tovornim prostorom * Rezervno kolo in dvigalka * Preproge iz gume * Tovorni prostor zaščiten z lesom * Homologirana vlečna kljuka   **Dodatne zahteve**:   * Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila. * Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku. |

**SKLOP 3 – osebno vozilo SUV (1kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila** |
| * Oblika: SUV coupe * Število vrat: 5 * Število sedežev: 5 * Barva: kovinska * Bencinski motor – minimalno normo EURO 6 * Prostornina motorja od 1450 ccm -  1510 ccm * Moč motorja od 105 kW do 115 kW / 140 KM do 155 KM * Menjalnik – samodejni minimalno 6 stopenjski * Pogon: spredaj * Medosna razdalja: od 2600 mm do 2805 mm * Dolžina vozila: od 4500 mm do 4550 mm * Višina vozila: od 1510 mm do 1570 * Širina: od 1820 mm do 1845 mm * Širina z zunanjimi ogledali: max 2025 mm * Aluminijasta platišča 18˝ * Prostornina prtljažnika: minimalno 400 litrov * ESP sistem (ABS + ASR) * Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu * Sistem za nadzor prometa in zaviranje v sili * Funkcija zaznavanja pešcev * Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje * Funkcija Avto Hold in asistenca za speljevanje v klanec * Zračne blazine za voznika in sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove * LED matrični dinamični žarometi spredaj * LED žarometi zadaj * Avtomatska minimalno dvopodročna področna klimatska naprava * Električni pomik stekel spredaj in zadaj * Ogrevana sprednja športna sedeža * Ogrevane pralne šobe vetrobranskega stekla * Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem * Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika * Parkirni senzorji spredaj in zadaj * Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji * Trikraki večfunkcijski usnjen volan * Avtoradio, minimalno 6 zvočnikov, prostoročno telefoniranje * Notranja ambientalna osvetlitev * Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem   **Dodatne zahteve:**   * Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila. * Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku. |

**SKLOP 4 – osebno vozilo limuzina (1kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila** |
| * Oblika: limuzina * Število vrat: 4 * Število sedežev: 5 * Barva: kovinska * Diesel motor – min. normo EURO 6 * Prostornina motorja od 1920ccm -  1990 ccm ³ * Moč motorja od 105 kW do 115 kW / 140 KM do 155 KM * Menjalnik – samodejni minimalno 7-stopenjski * Pogon: spredaj * Medosna razdalja: od 2750 mm do 2805 mm * Dolžina vozila: od 4750 mm do 4805 mm * Višina vozila: od 1475 mm do 1490 mm * Širina: od 1820 mm do 1845 mm * Širina z zunanjimi ogledali: max 2084 mm * Aluminijasta platišča 17˝ * Prostornina prtljažnika: minimalno 575 litrov * ESP sistem (ABS + ASR) * Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu * Sistem za nadzor prometa in zaviranje v sili * Funkcija zaznavanja pešcev * Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje * Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika * Funcija Avto Hold in asistenca za speljevanje v klanec * Zračne blazine za voznika in sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove * LED matrični dinamični žarometi spredaj * LED žarometi zadaj * Dinamični smerniki spredaj in zadaj * LED sprednji meglenki * Avtomatska minimalno tri področna klimatska naprava * Električni pomik stekel spredaj in zadaj * Ogrevana sprednja športna sedeža * Ogrevane pralne šobe vetrobranskega stekla * Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem * Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika * Brezstično odpiranje prtljažnih vrat s senzorjem * Prostoročno odklepanje in zagon vozila * Parkirni senzorji spredaj in zadaj * Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji * Trikraki večfunkcijski usnjen volan * Deljivi zadnji sedeži z odprtino za prevoz daljših predmetov (smuči…) * Navigacijska naprava z kartografijo Evrope * Avtoradio, minimalno 6 zvočnikov, prostoročno telefoniranje * Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem     **Dodatne zahteve**:   * Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila. * Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku. |