**DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM**

**DOBAVA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH VOZIL**

 **Sklop 1: Terensko vozilo 4X4**

 **Sklop 2: Zaprto tovorno vozilo do 3,5 t**

 **Sklop 3: Osebno vozilo- SUV**

 **Sklop 4:** **Osebno vozilo - limuzina**

Interna številka javnega naročila: **JN 40 01-689/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZVEZEK 1** | **Splošni del**  |
| **ZVEZEK 2** | **Tehnične specifikacije** |

Nova Gorica, oktober 2020

**SKLOP 1 - osebno vozilo SUV 4X4 (2 kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila** |
| * Oblika: SUV
* Število vrat: 5
* Število sedežev: 5
* Motor, ki izpolnjuje min. normo EURO 6
* Prostornina motorja od 1300 - 1500 ccm ³
* Bencinski hybridni motor
* Pogon 4x4
* Moč motorja od 90 do 110 kW
* Medosna razdalja: od 2450 do 2530 mm
* Dolžina vozila od 4100 do 4200 mm
* Širina: 1700 do 1800 mm
* ABS sistem
* ESP sistem
* EBD sistem
* DSBS sistem
* Klimatska avtomatska naprava
* Varnostne blazine za voznika in sopotnika + varnostna zavesa
* El. pomik stekel spredaj in zadaj
* Radio z upravljanjem ob volanu, min. 4 zvočniki, zaslon na dotik, prostoročno telefoniranje
* Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
* Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
* Meglenke spredaj
* Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
* Aktivni tempomat
* El. zunanja ogledala
* Pomoč za speljevanje v klanec
* Nadzor tlaka v pnevmatikah
* Sistem za nadzorovan spust po klancu (HDC)
* Sistem prepoznavanja prometnih znakov
* Preproge iz gume

**Dodatne zahteve**:* Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila.
* Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku.
 |

**SKLOP 2 – zaprto tovorno vozilo do 3.5 t (1kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila**  |
| * Diesel motor, ki izpolnjuje min. normo EURO 6
* Prostornina motorja od 2200 ccm - 2300 ccm ³
* Moč motorja od 100 kW do 110 kW
* Medosna razdalja: od 3300 mm do 3500 mm
* Dolžina vozila: od 5100 mm do 5500 mm
* Višina vozila: od 2400 mm do 2600 mm
* Dolžina tovornega prostora: od 2900 mm do 3300 mm
* Višina tovornega prostora: od 1800 mm do 2100 mm
* Širina tovornega prostora: od 1800 mm do 1900 mm
* ABS sistem
* ESP sistem + ASR
* Klimatska naprava
* Varnostne blazine najmanj za voznika
* El. pomik stekel
* Avtoradio z MP3 predvajalnikom
* Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
* Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
* Najmanj klasičen tempomat
* El. zunanja ogledala
* Pomoč za speljevanje v klanec
* Pnevmatike R16 (A klasa )
* Ojačana zadnja prema
* Zadnja vrata brez stekel
* Oblazinjena predelna stena med kabino in tovornim prostorom
* Rezervno kolo in dvigalka
* Preproge iz gume
* Tovorni prostor zaščiten z lesom
* Homologirana vlečna kljuka

**Dodatne zahteve**:* Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila.
* Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku.
 |

**SKLOP 3 – osebno vozilo SUV (1kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila**  |
| * Oblika: SUV coupe
* Število vrat: 5
* Število sedežev: 5
* Barva: kovinska
* Bencinski motor – minimalno normo EURO 6
* Prostornina motorja od 1450 ccm -  1510 ccm
* Moč motorja od 105 kW do 115 kW / 140 KM do 155 KM
* Menjalnik – samodejni minimalno 6 stopenjski
* Pogon: spredaj
* Medosna razdalja: od 2600 mm do 2805 mm
* Dolžina vozila: od 4500 mm do 4550 mm
* Višina vozila: od 1510 mm do 1570
* Širina: od 1820 mm do 1845 mm
* Širina z zunanjimi ogledali: max 2025 mm
* Aluminijasta platišča 18˝
* Prostornina prtljažnika: minimalno 400 litrov
* ESP sistem (ABS + ASR)
* Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu
* Sistem za nadzor prometa in zaviranje v sili
* Funkcija zaznavanja pešcev
* Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje
* Funkcija Avto Hold in asistenca za speljevanje v klanec
* Zračne blazine za voznika in sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove
* LED matrični dinamični žarometi spredaj
* LED žarometi zadaj
* Avtomatska minimalno dvopodročna področna klimatska naprava
* Električni pomik stekel spredaj in zadaj
* Ogrevana sprednja športna sedeža
* Ogrevane pralne šobe vetrobranskega stekla
* Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
* Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika
* Parkirni senzorji spredaj in zadaj
* Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
* Trikraki večfunkcijski usnjen volan
* Avtoradio, minimalno 6 zvočnikov, prostoročno telefoniranje
* Notranja ambientalna osvetlitev
* Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem

**Dodatne zahteve:*** Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila.
* Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku.
 |

**SKLOP 4 – osebno vozilo limuzina (1kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila** |
| * Oblika: limuzina
* Število vrat: 4
* Število sedežev: 5
* Barva: kovinska
* Diesel motor – min. normo EURO 6
* Prostornina motorja od 1920ccm -  1990 ccm ³
* Moč motorja od 105 kW do 115 kW / 140 KM do 155 KM
* Menjalnik – samodejni minimalno 7-stopenjski
* Pogon: spredaj
* Medosna razdalja: od 2750 mm do 2805 mm
* Dolžina vozila: od 4750 mm do 4805 mm
* Višina vozila: od 1475 mm do 1490 mm
* Širina: od 1820 mm do 1845 mm
* Širina z zunanjimi ogledali: max 2084 mm
* Aluminijasta platišča 17˝
* Prostornina prtljažnika: minimalno 575 litrov
* ESP sistem (ABS + ASR)
* Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu
* Sistem za nadzor prometa in zaviranje v sili
* Funkcija zaznavanja pešcev
* Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje
* Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
* Funcija Avto Hold in asistenca za speljevanje v klanec
* Zračne blazine za voznika in sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove
* LED matrični dinamični žarometi spredaj
* LED žarometi zadaj
* Dinamični smerniki spredaj in zadaj
* LED sprednji meglenki
* Avtomatska minimalno tri področna klimatska naprava
* Električni pomik stekel spredaj in zadaj
* Ogrevana sprednja športna sedeža
* Ogrevane pralne šobe vetrobranskega stekla
* Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
* Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika
* Brezstično odpiranje prtljažnih vrat s senzorjem
* Prostoročno odklepanje in zagon vozila
* Parkirni senzorji spredaj in zadaj
* Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
* Trikraki večfunkcijski usnjen volan
* Deljivi zadnji sedeži z odprtino za prevoz daljših predmetov (smuči…)
* Navigacijska naprava z kartografijo Evrope
* Avtoradio, minimalno 6 zvočnikov, prostoročno telefoniranje
* Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem

  **Dodatne zahteve**:* Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila.
* Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku.
 |