**DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM**

**DOBAVA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH VOZIL**

**Sklop 1: Terenska vozila 4X4**

**Sklop 2:** **Osebno vozilo - karavan**

**Sklop 3: Osebno vozilo- SUV**

Interna številka javnega naročila: **JN 40 01-546/2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZVEZEK 1** | **Splošni del** |
| **ZVEZEK 2** | **Tehnične specifikacije** |

Nova Gorica, avgust 2021

**SKLOP 1 - osebno vozilo SUV 4X4 (3 kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila** |
| * Oblika: SUV * Število vrat: 5 * Število sedežev: 5 * Barva: metalna * Motor, ki izpolnjuje min. normo EURO 6 * Prostornina motorja od 1300 - 1500 ccm ³ * Bencinski motor, hibrid * Pogon 4x4 * Moč motorja od 90 do 110 kW * Medosna razdalja: od 2450 do 2530 mm * Dolžina vozila od 4100 do 4200 mm * Širina : 1700 do 1800 mm * ABS sistem * ESP sistem * EBD sistem * DSBS sistem * Klimatska avtomatska naprava * Varnostne blazine za voznika in sopotnika + varnostna zavesa * El. pomik stekel spredaj in zadaj * Radio z upravljanjem ob volanu, min. 4 zvočniki * Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem * Meglenke spredaj * Volanski obroč nastavljiv po višini in globini * Aktivni tempomat * El. zunanja ogledala * Pomoč za speljevanje v klanec * Nadzor tlaka v pnevmatikah * Sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu * Sistem za preprečevanje zapuščanja voznega pasu * Sistem za opozarjanje na vijuganje po voznem pasu * Sistem za nadzor mrtvega kota * Sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj * Sistem za nadzorovan spust po klancu (HDC) * Sistem za prepoznavanje prometnih znakov * Preproge iz gume * Vlečna kljuka   **Dodatne zahteve**:   * Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila. * Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku. |

**SKLOP 2 – osebno vozilo - karavan (1kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila** |
| * Oblika: karavan * Število vrat: 5 * Število sedežev: 5 * Barva: nekovinska * Motor, ki izpolnjuje min. normo EURO 6 * Bencinski motor * Pogon: spredaj * Prostornina motorja od 1960 ccm - 1980 ccm * Moč motorja od 115 kW do 125 kW * Menjalnik – samodejni minimalno 8 stopenjski * Medosna razdalja: od 2800 mm do 2900 mm * Dolžina vozila: od 4700 mm do 4800 mm * Višina vozila: od 1430 mm do 1440 mm * Širina: od 1845 mm do 1855 mm * Širina z zunanjimi ogledali: max 2040 mm * Aluminijasta platišča najmanj 17˝ * Prostornina prtljažnika: minimalno 530 litrov brez podrtih sedežev * ESP sistem (ABS + ASR) * Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu * Sistem za nadzor prometa in zaviranje v sili * Funkcija zaznavanja pešcev in drugih objektov * Tempomat aktivni * Izbira načina vožnje * Prepoznavanje obcestnih znakov * LED žarometi z LED dnevnimi lučmi * Avtomatska minimalno dvopodročna klimatska naprava * Električni pomik stekel spredaj in zadaj * Parkirna asistenca spredaj, zadaj + kamera zadaj * Senzor za dež * Samodejno zasenčenje notranjega in zunanjih ogledal * Senzor vlažnosti zraka * Aktivno podvozje * Integrirani strešni nosilci * Pomoč speljevanja v klanec * Asistent za preprečitev odvzema prednosti * Kaljena stranska in zadnje steklo   **Dodatne zahteve:**   * Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila. * Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku. |

**SKLOP 3 – osebno vozilo SUV (1kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila** |
| * Oblika: SUV * Število vrat: 5 * Število sedežev: 5 * Barva: kovinska * Diesel motor - najmanj EURO 6 * Prostornina motorja - od 1550 -1600 ccm³ * Moč motorja od 90 do 105 kW * Menjalnik – ročni najmanj 6 stopenjski * Pogon: štirikolesni pogon * Medosna razdalja: od 2650 do 2680 mm * Dolžina vozila: najmanj 4400mm * Višina vozila: od 1600 do 1640 * Širina: največ 1860 mm * Aluminijasta platišča najmanj 17˝ * Prostornina prtljažnika: najmanj 439l brez podrtih sedežev * ESP sistem (ABS + ASR) * Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu * Tempomat in omejevalnik hitrosti * Zračne blazine za voznika in sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove * LED dinamični žarometi z uravnavanjem dolgih luči spredaj * Avtomatska najmanj dvopodročna klimatska naprava z zadnjim usmerjevalnikom zraka * Električni pomik stekel spredaj in zadaj * Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem * Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika * Ogrevani sedeži spredaj in zadaj * Kamera za vzvratno vožnjo * Avtoradio na dotik, najmanj 4 zvočniki + 1 visokotonski * Bluetooth * Zatemnjena stranska in zadnje steklo * Prednji ter zadnji parkirni senzorji   **Dodatne zahteve:**   * Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila. * Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku. |