**DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM**

**DOBAVA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH VOZIL**

 **Sklop 1: Terenska vozila 4X4**

 **Sklop 2:** **Osebno vozilo - karavan**

 **Sklop 3: Osebno vozilo- SUV**

Interna številka javnega naročila: **JN 40 01-546/2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZVEZEK 1** | **Splošni del**  |
| **ZVEZEK 2** | **Tehnične specifikacije** |

Nova Gorica, avgust 2021

**SKLOP 1 - osebno vozilo SUV 4X4 (3 kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila** |
| * Oblika: SUV
* Število vrat: 5
* Število sedežev: 5
* Barva: metalna
* Motor, ki izpolnjuje min. normo EURO 6
* Prostornina motorja od 1300 - 1500 ccm ³
* Bencinski motor, hibrid
* Pogon 4x4
* Moč motorja od 90 do 110 kW
* Medosna razdalja: od 2450 do 2530 mm
* Dolžina vozila od 4100 do 4200 mm
* Širina : 1700 do 1800 mm
* ABS sistem
* ESP sistem
* EBD sistem
* DSBS sistem
* Klimatska avtomatska naprava
* Varnostne blazine za voznika in sopotnika + varnostna zavesa
* El. pomik stekel spredaj in zadaj
* Radio z upravljanjem ob volanu, min. 4 zvočniki
* Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
* Meglenke spredaj
* Volanski obroč nastavljiv po višini in globini
* Aktivni tempomat
* El. zunanja ogledala
* Pomoč za speljevanje v klanec
* Nadzor tlaka v pnevmatikah
* Sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu
* Sistem za preprečevanje zapuščanja voznega pasu
* Sistem za opozarjanje na vijuganje po voznem pasu
* Sistem za nadzor mrtvega kota
* Sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj
* Sistem za nadzorovan spust po klancu (HDC)
* Sistem za prepoznavanje prometnih znakov
* Preproge iz gume
* Vlečna kljuka

**Dodatne zahteve**:* Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila.
* Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku.
 |

**SKLOP 2 – osebno vozilo - karavan (1kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila**  |
| * Oblika: karavan
* Število vrat: 5
* Število sedežev: 5
* Barva: nekovinska
* Motor, ki izpolnjuje min. normo EURO 6
* Bencinski motor
* Pogon: spredaj
* Prostornina motorja od 1960 ccm - 1980 ccm
* Moč motorja od 115 kW do 125 kW
* Menjalnik – samodejni minimalno 8 stopenjski
* Medosna razdalja: od 2800 mm do 2900 mm
* Dolžina vozila: od 4700 mm do 4800 mm
* Višina vozila: od 1430 mm do 1440 mm
* Širina: od 1845 mm do 1855 mm
* Širina z zunanjimi ogledali: max 2040 mm
* Aluminijasta platišča najmanj 17˝
* Prostornina prtljažnika: minimalno 530 litrov brez podrtih sedežev
* ESP sistem (ABS + ASR)
* Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu
* Sistem za nadzor prometa in zaviranje v sili
* Funkcija zaznavanja pešcev in drugih objektov
* Tempomat aktivni
* Izbira načina vožnje
* Prepoznavanje obcestnih znakov
* LED žarometi z LED dnevnimi lučmi
* Avtomatska minimalno dvopodročna klimatska naprava
* Električni pomik stekel spredaj in zadaj
* Parkirna asistenca spredaj, zadaj + kamera zadaj
* Senzor za dež
* Samodejno zasenčenje notranjega in zunanjih ogledal
* Senzor vlažnosti zraka
* Aktivno podvozje
* Integrirani strešni nosilci
* Pomoč speljevanja v klanec
* Asistent za preprečitev odvzema prednosti
* Kaljena stranska in zadnje steklo

**Dodatne zahteve:*** Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila.
* Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku.
 |

**SKLOP 3 – osebno vozilo SUV (1kos)**

|  |
| --- |
| **Tehnična specifikacija vozila**  |
| * Oblika: SUV
* Število vrat: 5
* Število sedežev: 5
* Barva: kovinska
* Diesel motor - najmanj EURO 6
* Prostornina motorja - od 1550 -1600 ccm³
* Moč motorja od 90 do 105 kW
* Menjalnik – ročni najmanj 6 stopenjski
* Pogon: štirikolesni pogon
* Medosna razdalja: od 2650 do 2680 mm
* Dolžina vozila: najmanj 4400mm
* Višina vozila: od 1600 do 1640
* Širina: največ 1860 mm
* Aluminijasta platišča najmanj 17˝
* Prostornina prtljažnika: najmanj 439l brez podrtih sedežev
* ESP sistem (ABS + ASR)
* Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu
* Tempomat in omejevalnik hitrosti
* Zračne blazine za voznika in sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove
* LED dinamični žarometi z uravnavanjem dolgih luči spredaj
* Avtomatska najmanj dvopodročna klimatska naprava z zadnjim usmerjevalnikom zraka
* Električni pomik stekel spredaj in zadaj
* Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
* Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
* Ogrevani sedeži spredaj in zadaj
* Kamera za vzvratno vožnjo
* Avtoradio na dotik, najmanj 4 zvočniki + 1 visokotonski
* Bluetooth
* Zatemnjena stranska in zadnje steklo
* Prednji ter zadnji parkirni senzorji

**Dodatne zahteve:*** Vozilo mora imeti urejeno vso dokumentacijo vključno s homologacijo in obvezno opremo, ki je potrebna pri registraciji vozila.
* Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku.
 |